|  |
| --- |
| **ZE1.v** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| CARACTER | CAMPING | **TIPOLOGÍA EDILICIA** |
| **OBJETIVO A LOGRAR** |  |  |

|  |
| --- |
| **USOS** PREDOMINANTE: Actividades recreativas y de esparcimiento COMPLEMENTARIO: Comercio: Kiosco - Polirrubro Servicios: Bar – Café – Salón de té – Confitería – Restaurante - Locutorio  |
| **MORFOLOGIA**  RETIROS\*: FRENTE : Obligatorio = 3 m  LATERAL : Obligatorio ambos laterales = 3m FONDO :  ALTURA DE EDIF :  ESPACIO PUBLICO : \*VER NORMAS GENERALES ART. 4.2.6 |
| **INDICADORES** F.O.S. = 0.4 C.A.S. =  F.O.T. = 0.4 DENSIDAD = (1) PARC. MIN. =  |
| **PAISAJE**  |
| **SERVICIOS**  |
| **DISPOSICIONES PARTICULARES:**1. Se admite una vivienda unifamiliar por parcela compatible con el núcleo familiar como complementaria del uso principal.

Las construcciones permanentes deberán respetar la restricción establecida en la Ley 6253/60, correspondiente a la franja aledaña al Arroyo El Belisario (Art. 4.1.8.4)La admisión y habilitación de los usos permitidos, queda supeditada a evaluación de la O.T.M, quien determinará las condiciones urbanísticas, morfológicas y constructivas a las que se sujetarán las propuestas y proyectos que se presenten. |